|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Turbo 3.0&Turbo 4.0 | | |  |
|  | SYV-75-3 | RG59(75-4) | RG6(75-5) | CAT 5e  (meter) |
| 720P | 900 | 1000 | 1200 | 500 |
| 1080P | 600 | 700 | 800 | 400 |
| 3MP | 600 | 700 | 800 | 400 |
| 5MP | 200@20fps 400@12fps | 250@20fps 500@12fps | 300@20fps 800@12fps | 100@20fps 200@12fps |
| 8MP | 200 | 250 | 300 | 100 |
|  |  |  |  |  |
|  | Turbo 1.0 | | |  |
|  | SYV-75-3 | RG59(75-4) | RG6(75-5) | CAT 5e |
| 720P | 300 | 400 | 500 | 200 |
| 1080P | 300 | 400 | 500 | 200 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | UTC control distance | | | |
|  |  | RG59(75-4) | RG6(75-5) | CAT 5e |
| Turbo 1.0 |  | 300M | 300M | The quality of cable differs, therefore there is no official data |
| Turbo 3.0 |  | 500M | 500M |

Использовать utp категории 5е с жилами диаметром **не менее 0,51 мм или 24AWG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PoC transmission distance | | | | |
|  | 2MP | | 4MP/5MP | |
|  | Poc.AF | Poc.AT | Poc.AF | Poc.AT |
| RG6(75-5) | 200m | 200m | 150m | 150m |
| RG59(75-4) | 200m | 100m | 150m | 100m |