|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Turbo 3.0&Turbo 4.0 |   |
|   | SYV-75-3 | RG59(75-4) | RG6(75-5) | CAT 5e(meter) |
| 720P | 900 | 1000 | 1200 | 500 |
| 1080P | 600 | 700 | 800 | 400 |
| 3MP | 600 | 700 | 800 | 400 |
| 5MP | 200@20fps400@12fps | 250@20fps500@12fps | 300@20fps800@12fps | 100@20fps200@12fps |
| 8MP | 200 | 250 | 300 | 100 |
|  |  |  |  |  |
|   | Turbo 1.0 |   |
|   | SYV-75-3 | RG59(75-4) | RG6(75-5) | CAT 5e |
| 720P | 300 | 400 | 500 | 200 |
| 1080P | 300 | 400 | 500 | 200 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | UTC control distance |
|   |   | RG59(75-4) | RG6(75-5) | CAT 5e |
| Turbo 1.0 |   | 300M | 300M | The quality of cable differs, therefore there is no official data |
| Turbo 3.0 |   | 500M | 500M |

Использовать utp категории 5е с жилами диаметром **не менее 0,51 мм или 24AWG**

|  |
| --- |
| PoC transmission distance |
|   | 2MP | 4MP/5MP |
|   | Poc.AF | Poc.AT | Poc.AF | Poc.AT |
| RG6(75-5) | 200m | 200m | 150m | 150m |
| RG59(75-4) | 200m | 100m | 150m | 100m |