
**Как перевести время на камерах Hikvision**

**Способ первый: web-интерфейс**




Заходим в “Настройки” - “Система” - “Настройки системы”. Выбираем вкладку “Настройки времени.

Опция ручной синхронизации - можно поставить галочку “Синхронизировать со временем ПК” и веб-интерфейс автоматически подтянет время компьютера. Работает только один раз, постоянно синхронизация работать не будет.

Функция NTP создана для автоматической подводки времени.

Если вбить в поисковик строчку “ntp сервер ” то можно выбрать сервер по вкусу.




Если порт 123 вам не подходит, поменяйте порт и измените интервал синхронизации, если вам нужна разница во времени больше, чем 1 час.

Минус этого способа в том, что регистратору нужен доступ к интернету. Не обязательно проброшенные порты и т.д., просто доступ из локальной сети.


(Функция DST (daylight saving time) отвечает за перевод времени на летнее и обратно.)

На камерах, подключенных к регистратору, можно выставить синхронизацию по NTP (она работает даже если камера работает по PoE, но у регистратора есть доступ к интернету). При выборе ручной синхронизации время будет установлено вручную, но при изменении его на связанном с камерой регистраторе, камера подтянет время оттуда.

**Способ второй: IVMS 4200**



**Способ третий: через меню регистратора**

****

В поле “Общее” во вкладке “Общее” можно выставить системное время.

А для настройки работы с NTP-сервером нужно зайти в пункт “Сеть”, вкладка “NTP”