|  |
| --- |
| **Извещатель пожарный ручной ИПР-015**  Сертификат соответствия № 0128856 BY/112 02.01.033 00215  Срок действия с 23.10.2013 г. по 22.10.2018 г.  **Паспорт** 1 Назначение 1.1 Извещатель пожарный ручной ИПР-015 предназначен для   формирования сигнала о пожаре при ручном включении   приводного элемента. 2 Характеристики 2.1 Напряжение питания оповещателя от 10 до 24 В.  2.2 Степень защиты оболочкой IP 41 по  ГОСТ 14254-96  2.4 Климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69  2.5 Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 0С  2.6 Срок службы 10 лет  2.7 Габаритные размеры, мм, 97 х 92 х 56 2.8 Масса, кг, 0,25 2.9 В дежурном режиме извещатель пожарный ручной ИПР-015  электрический ток не потребляет.  2.10 В режиме сработки ток потребления определяется током в  шлейфе пожарной сигнализации и не превышает 25мА  при напряжении на шлейфе 12В. 3 Гарантии изготовителя Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев  с даты ввода извещателя в эксплуатацию или  24 месяца с даты изготовления..  **Изготовитель ОДО «Авант-Техно»**  **220004, Республика Беларусь, г. Минск,**  **ул. Короля, д. 45, к. 16В**  Тел/факс: +375 17 226-43-52, +375 17 200-08-22  **Зав.№**  **Дата выпуска**  ОТК-1      ОТК |